PREUZIMANJE I INSTALACIJA ICARUS VERILOGA
=========================================

Icarus Verilog je slobodan softver koji predstavlja simulator za
Verilog HDL jezik. Podrzava standard Veriloga iz 2005-te, uz
izvesne izuzetke (videti detalje u dokumentaciji). Postoji verzija
za Linux, kao i verzija za Windows koje se koriste na potpuno
identican nacin. Sledi uputstvo za preuzimanje i instalaciju za
oba operativna sistema.

LINUX
=====

* Prva varijanta je da se preuzme izvorni kod veriloga i da se isti
kompajlira. Najnovija verzija Icarus Verilog-a koja se moze preuzeti
je verzija 10.1, a arhiva sa izvornim kodom se nalazi na lokaciji:

ftp://icarus.com/pub/eda/verilog/v10/verilog-10.1.tar.gz

Nakon sto se arhiva preuzme treba pokrenuti sledece komande:

tar xzvf verilog-10.1.tar.gz
cd verilog-10.1/
./configure
make
make install

Nakon ovoga se iverilog nalazi u putanji i moze se pokrenuti komandom:

iverilog -o <ime_izlaznog_fajla> <lista_verilog_izvornih_fajlova>

pri cemu lista izvornih fajlova sadrzi fajlove sa verilog kodom (obicno
je ekstenzija .v) koji sadrze sve komponente dizajna odgovarajuceg
hardvera. Rezultat je odgovarajuci izlazni fajl koji je izvrsni, tj.
moze se pokrenuti kako bi se izvrsila simulacija kola. Za detalje o
pokretanju iverilog-a pogledati dokumentaciju na web sajtu iverilog-a,
kao i odgovarajucu man stranu:

man iverilog

* Druga opcija je da se koristi binarni (pre-kompajlirani) paket za
odgovarajucu Linux distribuciju koju koristite. Za slackware je najbolje
koristiti odgovarajuci paket iz slackbuilds.org baze. Za ostale
distribucije potraziti informacije o instalaciji na web-u (postoje i
neka uputstva za instalaciju na web strani Icarus verilog-a).


* GTKWave program koji je koristan za graficki uvid u rezultate
simulacije se takodje moze instalirati iz izvornog koda (na analogan nacin
kao i icarus verilog) ili iz pre-kompajliranog paketa (koji zavisi od
distribucije).  Web strana za preuzimanje je:

http://gtkwave.sourceforge.net/


WINDOWS
=======

Instalacija Icarus Veriloga pod windows-om je veoma jednostavna.
Program za instalaciju moze se preuzeti sa lokacije:

http://bleyer.org/icarus/

Preuzeti najnoviju verziju (trenutno je to iverilog-10.0-x86_setup.exe).

Nakon pokretanja instalacije, sve ide pravolinijski. Preporuka je da se
instalira i gtkwave program, sto ce biti jedna od ponudjenih opcija.

